



Изображение выглядит как текст, посуда, тарелка, обеденный сервиз

Автоматически созданное описание

Производительная касса со встроенным

эквайрингом

|  |  |
| --- | --- |
|  | **MSPOS-N-Ф** |
| Процессор |  |
| Процессор | 32-битный 4-х ядерный процессор ARM Cortex-A7, 1.1GHz+ крипто-процессор |
| Память |  |
| Встроенная память | 8 GB ROM |
| Оперативная память | 1 GB RAM |
| Карта памяти | Поддержка карт памяти MicroSD до 32Gb |
| Система |  |
| Операционная система | Android 7.1 |
| Магазин приложений | Зависит от поставщика услуг |
| Дисплей |  |
| Тип и размер дисплея | 7″, TFT LCD |
| Разрешение | 1024 x 600 |
| Термопринтер |  |
| Скорость печати | 60 мм/сек |
| Ширина чековой ленты | 57мм |
| Диаметр рулона чековой ленты | 50 мм |
| Отрез чека | Ручной, металлическая гребенка |
| Питание |  |
| Встроенный аккумулятор | нет |
| Блок питания | 100~240В 50/60Гц, 0.7A |
| Связь и подключение |  |
| Сотовая связь | 4G / 3G / 2G |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 2.1/4.1 |
| Разъемы |  |
| SIM/SAM | Полноразмерный SIM x 1, SAM x 2 |
| USB | USB TypeA × 1 , Micro-USB x 1 |
| Ethernet | RJ45 x 1 |
| Разъем для ПИН-пада | RJ12 x 1 |
| Разъем денежного ящика | RJ12x1 |
| Габариты |  |
| Габариты | 188х115х 160мм |
| Вес | 0,75 кг |
| Прием бесконтактных платежей |  |
| Эквайринг | Встроенный эквайринг |
|  |  |

|  |
| --- |
| Преимущества |
| • встроенный эквайринг с поддержкой всех видов безналичных платежей  • многофункциональность, возможность подключения: сканера штрихкодов, денежного ящика, ПИН-пада, весов  • высокоскоростной принтер  • экран 7″ |
| Комплектация |
| 1.Онлайн-касса MSPOS-Т  2.Блок питания  3.Рулон чековой ленты  4.Паспорт ККТ |

